*****************************************************************************

        Star TSP100 FeaturePRNT  仮想シリアルポート設定ツール

            Readme text file(Readme.txt)                        4/28/2006

*****************************************************************************

    この内容は、
      ・Star TSP100 FeautrePRNT CD Version 2.2
      ・Windows XP Embedded Component For Star TSP100 FeaturePRNT Version 2.2
    に適用されます。

    <内容>
    1.  シリアルポートエミュレータの設定について
    2.  仮想シリアルポート設定ツールのインストール方法
    3.  仮想シリアルポート設定ツールの使い方
    4.  仮想シリアルポート設定ツールのアンインストール方法


    ============================================
    1. シリアルポートエミュレータの設定について
    ============================================
    ご使用になる印刷アプリケーションやプリンタドライバ上で本プリンタを
    正しく動作させるために、シリアルポートエミュレータの設定の変更が必要
    となる場合があります。

    シリアルポートエミュレータでは、
        フロー制御の種類
    だけ設定可能です。
    他の、ボーレート、データ長、パリティー、ストップビットの設定は不要です。
    設定を変更するには、仮想シリアルポート設定ツールを使用すると便利です。

    // 設定のガイドライン //

    設定0   デフォルト設定
            フロー制御に、DSR/CTS両信号線を用います。
            ほとんどのアプリケーションの場合、この設定で問題ありません。

    設定1   フロー制御に、DSR信号線を用います。
            CTS信号線をプリンタのオン・オフライン通知に用いるアプリケーション
            の場合には、本設定が有効です。

    設定2   フロー制御に、CTS信号線を用います。
            DSR信号線をプリンタのオン・オフライン通知に用いるアプリケーション
            の場合には、本設定が有効です。

    設定3   フロー制御なし
            フロー制御を必要としないアプリケーションの場合には、本設定が
            有効です。

    設定4   ソフトフロー制御(XON/XOFF)
            ソフトフロー制御を用いるアプリケーションでは、本設定が有効です。

    =================================================
    2. 仮想シリアルポート設定ツールのインストール方法
    =================================================
    ダウンロード後、解凍したフォルダに含まれるファイルを任意のフォルダ上に
    コピーして下さい。

          リリースフォルダ "Star_TSP100_V2.2"
              |
         　　 +-SPE_SettingTool
                    Readme.txt
                    ReadmeJ.txt
                    SpePortSetter.exe
                    SpePortSetter.exe.manifest
    
    // ファイル構成 //
    Readme.txt                  - このドキュメントの英語版
    ReadmeJ.txt                 - このドキュメント
    SpePortSetter.exe           - アプリケーション本体
    SpePortSetter.exe.manifest  - XPビジュアルスタイル設定ファイル

    ========================================
    3. 仮想シリアルポート設定ツールの使い方
    ========================================

    // 設定変更の手順 //

    1.  TSP100プリンタを用いて印刷を行うアプリケーションまたはドライバから
        仮想シリアルポートに対してテスト印字を行ってください。
    2.  印字後、ご使用になったアプリケーションを含め、仮想シリアルポートを
        使用している全てのアプリケーションを終了してください。
    3.  設定ツール(SpePortSetter.exe)のアイコンをクリックし設定ツールを起動して下さい。
        起動時にメッセージが表示されます。"はい"を選択して下さい。
    4.  設定ツール画面上の仮想ポート名から、印刷時にご使用になった仮想シリアルポートを
        選択して下さい。
    5.  "仮想ポートをオープンして設定する"ボタンを押して下さい。
        設定ツールはアプリケーションに適したポート設定を自動的に選択し、
        設定を変更します。シリアルポートエミュレータの再起動が自動的に行われます。

        ご使用になるアプリケーションによっては、シリアルポートの設定選択画面が
        表示されます。設定ツール画面上の説明を参考にしながら適切な設定を
        選択して下さい。

    6.  設定変更のメッセージ表示後、設定ツールを終了して下さい。

    // 設定を初期値に戻す場合 //

    シリアルポート設定値をドライバインストール直後の初期値（設定値0）に
    戻したい場合には、設定ツールのメニューから、"設定" → "既定値に戻す"を
    選択し実行して下さい。

    ======================================================
    4. 仮想シリアルポート設定ツールのアンインストール方法
    ======================================================
    任意のフォルダ上にコピーした全てのファイルを削除して下さい。

